|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托育服務環境安全檢核表(自評表) | | | | | | |
| **檢核**  **項目** | **序號** | **檢核指標** | | **是** | **否** | **無此 項目** |
| 門 | 1 | 通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置。 | |  |  |  |
| 2 | 所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙。 | |  |  |  |
| 3 | 浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉。 | |  |  |  |
| 4 | 鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方。 | |  |  |  |
| 5 | 托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置。 | |  |  |  |
| 陽台 | 6 | 陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於110公分，十層樓以上不得小於120公分，底部與地面間隔低於10公分。 | |  |  |  |
| 7 | 陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於6公分或有避免鑽爬裝置。 | |  |  |  |
| 8 | 陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物。 | |  |  |  |
| 地板 | 9 | 收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊。 | |  |  |  |
| 逃生  出口 | 10 | 除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶。 | |  |  |  |
| 11 | 逃生門(窗)圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）；鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置。 | |  |  |  |
| 12 | 逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空。 | |  |  |  |
| 窗戶 | 13 | 窗戶設有防跌落的安全裝置(收托兒無法自行開啟或加設護欄)，且在窗戶旁不放置可攀爬之物品。 | |  |  |  |
| 14 | 窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度。 | |  |  |  |
| 室內  樓梯 | 15 | 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於6公分或有避免鑽爬的裝置。 | |  |  |  |
| 16 | 樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全。 | |  |  |  |
| 17 | 樓梯出入口設有高於85公分，間隔小於6公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄。 | |  |  |  |
| 傢具  設施 | 18 | 傢俱及家飾(如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等)平穩牢固，不易滑動或翻倒。 | |  |  |  |
| 19 | 傢具無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理。 | |  |  |  |
| 20 | 櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置。 | |  |  |  |
| 21 | 摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方。 | |  |  |  |
| 電器  用品 | 22 | 密閉電器(如：洗衣機、烘乾機、冰箱等)或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 23 | 座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法觸碰的地方。 | |  |  |  |
| 24 | 電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處。 | |  |  |  |
| 電線、  插座 | 25 | 插座置高於110公分以上，或隱蔽於傢具後方、使用安全防護(例如加裝安全護蓋)等方式讓收托兒童無法碰觸。 | |  |  |  |
| 26 | 電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處。 | |  |  |  |
| 瓦斯、  熱水器 | 27 | 瓦斯漏氣偵測相關裝置(如瓦斯防漏偵測器等)。 | |  |  |  |
| 28 | 燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器。 | |  |  |  |
| 消防  設施 | 29 | 每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備。 | |  |  |  |
| 30 | 滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 物品  收納 | 31 | 維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 32 | 打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 33 | 繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑3.17公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 34 | 電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方。 | |  |  |  |
| 收托兒睡床 | 35 | 收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。 | |  |  |  |
| 36 | 收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於6公分。 | |  |  |  |
| 37 | 收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固。 | |  |  |  |
| 沐浴  設備 | 38 | 浴室地板及浴缸內有防滑措施。 | |  |  |  |
| 緊急  狀況 處理  設備 | 39 | 緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處。 | |  |  |  |
| 40 | 備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。（急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶等） | |  |  |  |
| 提醒事項：汽機車應放置於幼兒無法單獨碰觸之處。 | | | | | | |
| 自行檢核  區域 | | | 樓層： | | | |
| □客廳 □廚房 □書房 □主臥室 □托育房 □子女房1 □子女房2 □長輩房  □客房 □通道 □樓梯 □陽台 □浴室 □飯廳 □儲藏室  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

本人提供之托育服務環境，經依「托育服務環境安全檢核表」逐項檢查**均符合**規定。

|  |  |
| --- | --- |
| 填表人簽章 | ： |
| 身分證/居留證統一編號1 | ： |
| 地 址 | ： |
| 電 話 | ： |

中 華 民 國 年 月 日

※提供到宅服務者免附本表，其托育服務環境安全檢核由委託人（家長）自負全責。

1.臺灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼